**Памятка по уходу за лакированным паркетом**

Паркетный пол, это универсальное напольное, экологически чистое покрытие из натуральной древесины. Нанесенный на него лак защищает паркет от внешних воздействий и загрязнений сохраняя красоту, однако требует профилактического ухода, чтобы не терялся красивый внешний вид долгие годы.

Рекомендуется использовать только профессиональные и качественные средства по уходу за паркетом, которые бережно воздействуют на паркет и не приводят к потускнению лака. Такие средства производят ведущие компании в области паркетной химии.

Ни в коем случае нельзя использовать обычные хлорсодержащие составы или моющие пылесосы.

Стоит отметить, что выделяют несколько видов ухода за паркетом, при каждом из них используются различные средства очистки.

**Текущая очистка**

Небольшие загрязнения, например, пятна от напитков, которые невозможно удалить с помощью швабры или пылесоса, удаляются с помощьюLOBA® **Cleaner.**

***Инструкция по применению:* Удалить с поверхности грязь с помощью пылесоса.** Развести около 50-100 млLOBA® **Cleaner** в ведре воды (10 л), смочить тряпку, хорошенько выжав ее, и **протереть поверхность пола.**

**Текущий уход**

В процессе текущего ухода освежается лаковое покрытие. Проводить его необходимо не реже чем два раза в год. Обратите внимание на то, что предварительно должена быть проведена текущая чистка.

***Инструкция по применению:*** Равномерно нанести LOBA® ParkettCare с помощью тряпки LOBATOOL на очищенный сухой пол. В процессе сушки не подвергать пол повторной обработке. Паркет становится глянцевым без дополнительной полировки. Для матовых поверхностей использовать LOBA**® FloorCarematt.**

**Генеральная очистка**

Служит для удаления сильных загрязнений, которые невозможно удалить в ходе текущей очистки. Генеральную уборку желательно доверить профессионалам.

***Инструкция по применению:*** Механическую очистку поверхности от слоя средств по уходу следует проводить однодисковой машиной (зеленый пад) или жесткой щеткой, используя средство LOBA®CareRemover (разбавленное водой в соотношении 1:4). По окончании очистки протереть поверхность влажной тряпкой, смоченной в чистой воде. После того, как поверхность высохнет, необходимо снова нанести LOBA® PаrkettCare.

Во избежание повреждения лака при проведении генеральной очистки паркета данную процедуру стоит проводить специалистам по паркету.