**Памятка по уходу за паркетом покрытым маслом**

Покрытые маслом полы являются наиболее экологически чистыми и положительно воздействующими на здоровье человека, однако требующие к себе бережного отношения и ухода.

**Регулярный уход**

Для поддержания чистоты паркетного покрытия достаточно регулярно подметать или пылесосить полы. Но бывают случаи, когда образуются небольшие бытовые загрязнения, которые требуют проведения влажной уборки. В таком случае используют средства LOBA® Cleaner или **LOBA® WaxCleaner.**

***Инструкция по применению:* Нанести средство очень тонким слоем с помощью тряпки или распылителя. Примерно через один час отполировать поверхность.**

**Текущий уход с помощью масла**

Основная цель текущего ухода - защита поверхности паркета от повреждений. Предварительно производят очистку поверхности от грязи и пыли.Текущий уход с помощью масла осуществляется с использованием LOBA® ParkettOil.

***Инструкция по применению:*** Наносится тонкий слой средства LOBA® ParkettOil с помощью тряпки без ворса. Масло впитывается и освежает основной пропитывающий слой. Также возможно нанесение на отдельные участки поверхности.

**Текущий уход с помощью воска**

Текущий уход с помощью воска также заключается в предохранении поверхности пола от повреждений. Процедура ухода производится с использованием LOBA® ParkettWax и LOBATOOL Blocker (ручной полотер).

***Инструкция по применению***: Нанести средство LOBA® ParkettWax очень тонким слоем с помощью тряпки без ворса. Примерно через час отполировать поверхность с помощью ручного полотера LOBATOOL Blocker. Полировка уплотняет защитный слой.

**Генеральная очистка**

Генеральная очистка необходима для удаления сильных загрязнений, которые невозможно удалить в процессе текущего ухода.

Для генеральной очистки используется средство LOBA® ParkettSoap.

***Инструкция по применению***: Небольшое количество очищающего раствора наносится на отдельные участки пола, затем каждый из них обрабатывается белым падом и грязный раствор быстро удаляется. Следует следить за тем, чтобы не заливать полы очищающим раствором, так как это может привести к повреждению и деформации древесины. По окончании очистки поверхность протирается слегка влажной тряпкой, смоченной в чистой воде.

Главное в уходе за полами - нельзя их оставлять без ухода, при появлении потертых мест посеревших, без повторной тонкой шлифовки уже не обойтись.